**PRODUCTCATALOGUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bouwdroger Dryfast DF400**  **vanaf 5,95€\* per dag**  Dryfast DF400 bij Dry Air Bouwdroger verhuur   * Tot 75 liter water per dag ontvochtigings-capaciteit * Voor ruimten tot 400 m³ | |  |  | | --- | --- | | **Proceslucht** | 420 m³/uur, axiaal ventilator | | **Maximale capaciteit** | 75 l / 24 uur | | **Aansluitspanning** | 230 V / 50 Hz | | **Opgenomen vermogen** | 1,0 (6,2) kW (A) | | **Afmetingen L x B x H** | 510 x 480 x 854 mm | | **Gewicht** | 42 kg | | **Mobiliteit** | verrijdbaar | | **min. / max. bedrijfstemperatuur** | 0 / 40 °C | | **Ontdooi-inrichting** | heetgas thermostaat gestuurd | | **Aanbevolen zekering** | 16 A | | **Urenteller** | standaard | | **Koelgas** | R407C | | **Geluidsniveau** | 56 dBA @ 3 mtr. | |
| **Bouwdroger Dryfast DF800**  **vanaf 7,95€\* per dag**  **Bouwdroger Dryfast DF800 huren**   * Tot 150 liter water per dag ontvochtigings-capaciteit * Voor ruimten tot 800 m³ | |  |  | | --- | --- | | **Proceslucht** | 940 m³/uur, radiaall ventilator | | **Nominale capaciteit** | 150 l / 24 uur | | **Aansluitspanning** | 230 V / 50 Hz | | **Opgenomen vermogen** | 1,45 (9,5) kW (A) | | **Afmetingen L x B x H** | 585 x 630 x 1020 mm | | **Gewicht** | 71 kg | | **Mobiliteit** | verrijdbaar | | **min. / max. bedrijfstemperatuur** | 0 / 40 °C | | **Ontdooi-inrichting** | heetgas thermostaat gestuurd | | **Aanbevolen zekering** | 16 A | | **Urenteller** | standaard | | **Koelgas** | R407C | | **Geluidsniveau** | 59 dBA @ 3 mtr. | |

**PRODUCTCATALOGUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ventilator TTV 4500**  **vanaf 2,25€\* per dag**  Ventilator TTV 4500   * Rendementsverhoging van 50% in combinatie met bouwdrogers * Snellere verdamping! | |  |  | | --- | --- | | Luchtopbrengst | 2.000 / 3.000 / 4.500 m³/uur | | Max. luchtdruk | 80 Pa | | Luchtstroom | vrij uitblazend | | Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz (1,1 A) | | Opgenomen vermogen | 0,23 kW | | Aanbevolen zekering | 10 A | | Mobiliteit | draagbaar | | Slangaansluitstuk | 1 x 450 // 8 x 100 // 1 x 300 mm | | Afmetingen L x B x H | 210 x 510 x 510 mm | | Gewicht | 12,5 kg | | IP klasse | 55 | | Geluidsniveau | 53 dBA @ 3 mtr. | |
| **Kachel Dryfast DFE25**  **vanaf 2,25€\* per dag**  Kachel Dryfast DFE25   * Kleine oersterke 230V elektrische kachel speciaal voor de bouw | |  |  | | --- | --- | | Verwarmingscapaciteit | 3 kW | | Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz (13,4 A) | | Ventilator | axiaal | | Luchtopbrengst | 250 m³/uur | | Mobiliteit | draagbaar | | Afmetingen L x B x H | 279 x 254 x 305 mm | | Gewicht | 9,2 kg | | Geluidsniveau | 48 dBA @ 1 mtr. | | Aanbevolen zekering | 16 A | | Aanbevolen verlengkabel | 230 V / 3 x 2,52 | | Thermostaat | alleen in DFE25T | | Oververhittingsbeveiliging | 63 °C | | Temperatuur verhoging | 50 °C | | Maximale omgevingstemperatuur | 40 °C | |