**PRODUCTCATALOGUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bouwdroger Dryfast DF400****vanaf 5,95€\* per dag**Dryfast DF400 bij Dry Air Bouwdroger verhuur* Tot 75 liter water per dag ontvochtigings-capaciteit
* Voor ruimten tot 400 m³
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceslucht** | 420 m³/uur, axiaal ventilator |
| **Maximale capaciteit** | 75 l / 24 uur |
| **Aansluitspanning** | 230 V / 50 Hz |
| **Opgenomen vermogen** | 1,0 (6,2) kW (A) |
| **Afmetingen L x B x H** | 510 x 480 x 854 mm |
| **Gewicht** | 42 kg |
| **Mobiliteit** | verrijdbaar |
| **min. / max. bedrijfstemperatuur** | 0 / 40 °C |
| **Ontdooi-inrichting** | heetgas thermostaat gestuurd |
| **Aanbevolen zekering** | 16 A |
| **Urenteller** | standaard |
| **Koelgas**  | R407C |
| **Geluidsniveau** | 56 dBA @ 3 mtr. |

 |
| **Bouwdroger Dryfast DF800****vanaf 7,95€\* per dag****Bouwdroger Dryfast DF800 huren*** Tot 150 liter water per dag ontvochtigings-capaciteit
* Voor ruimten tot 800 m³
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceslucht** | 940 m³/uur, radiaall ventilator |
| **Nominale capaciteit** | 150 l / 24 uur |
| **Aansluitspanning** | 230 V / 50 Hz |
| **Opgenomen vermogen** | 1,45 (9,5) kW (A) |
| **Afmetingen L x B x H** | 585 x 630 x 1020 mm |
| **Gewicht** | 71 kg |
| **Mobiliteit** | verrijdbaar |
| **min. / max. bedrijfstemperatuur** | 0 / 40 °C |
| **Ontdooi-inrichting** | heetgas thermostaat gestuurd |
| **Aanbevolen zekering** | 16 A |
| **Urenteller** | standaard |
| **Koelgas** | R407C |
| **Geluidsniveau** | 59 dBA @ 3 mtr. |

 |

**PRODUCTCATALOGUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ventilator TTV 4500****vanaf 2,25€\* per dag**Ventilator TTV 4500* Rendementsverhoging van 50% in combinatie met bouwdrogers
* Snellere verdamping!
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Luchtopbrengst | 2.000 / 3.000 / 4.500 m³/uur |
| Max. luchtdruk | 80 Pa |
| Luchtstroom | vrij uitblazend |
| Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz (1,1 A) |
| Opgenomen vermogen | 0,23 kW |
| Aanbevolen zekering | 10 A |
| Mobiliteit | draagbaar |
| Slangaansluitstuk | 1 x 450 // 8 x 100 // 1 x 300 mm |
| Afmetingen L x B x H | 210 x 510 x 510 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| IP klasse | 55 |
| Geluidsniveau | 53 dBA @ 3 mtr. |

 |
| **Kachel Dryfast DFE25****vanaf 2,25€\* per dag**Kachel Dryfast DFE25* Kleine oersterke 230V elektrische kachel speciaal voor de bouw
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Verwarmingscapaciteit | 3 kW |
| Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz (13,4 A) |
| Ventilator | axiaal |
| Luchtopbrengst | 250 m³/uur |
| Mobiliteit | draagbaar |
| Afmetingen L x B x H | 279 x 254 x 305 mm |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Geluidsniveau | 48 dBA @ 1 mtr. |
| Aanbevolen zekering | 16 A |
| Aanbevolen verlengkabel | 230 V / 3 x 2,52 |
| Thermostaat | alleen in DFE25T |
| Oververhittingsbeveiliging | 63 °C |
| Temperatuur verhoging | 50 °C |
| Maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |

 |